### prev

입력 데이터 스트림에서 지정된 필드(예: **count**)를 조회하고, 다음 입력 레코드에 직전 레코드의 필드 값을 접두사 \*\*prev\_\*\*가 붙은 필드(예: **prev\_count**)에 추가합니다. 이 명령어는 주로 데이터의 변화량을 추출하는 용도로 사용됩니다.

#### 문법

prev INPUT\_FIELD, ...

필수 매개변수

**INPUT\_FIELD, ...**

이전 값을 추적할 필드. 하나 이상 필드를 지정하려면 구분자로 쉼표(,)를 사용합니다. 지정된 필드에 대해 이전 값을 저장하는 필드(접두사로 prev\_가 추가된 필드)에 이전 레코드의 값을 저장합니다.

#### 사용 예

1분 단위로 GC 횟수의 변화량 계산

table sys\_gc\_logs | timechart span=1m count | prev count | eval delta = count - prev\_count

GC 발생 간격이 10초 이내인 GC 로그 조회

table order=asc sys\_gc\_logs | prev \_time | eval interval = datediff(prev\_\_time, \_time, "sec") | search interval < 10