### VLAN 필드

VLAN 필드는 패킷의 802.1q 태그와 특정 패킷 또는 연결과 관련된 관찰자의 수신 및 송신 VLAN 연결을 식별하는데 사용됩니다.

#### 필드 변환

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 원본 필드 | 정규 필드 | 정규 타입 | ECS 필드 설명 |
| vlan.id | vlan\_id | 32비트 정수 | VLAN ID. 예: 10 |
| vlan.name | vlan\_name | 문자열 | VLAN 이름 예: outside |