## 시스템 요구사항

로그프레소를 운영하기 위해서는 일일 로그 발생량에 따라서 정상적인 로그프레소의 처리 성능을 위해서 기본적으로 요구되는 로그프레소 시스템의 권장 서버 리소스가 요구됩니다. 아래 표는 일일 로그 발생량에 따른 로그프레소 설치 시스템의 권장 서버 사양입니다.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일일 로그 발생량 | 최소 구성 | 이중화 구성 | CPU | MEM | DISK |
| 10GB 이하 | 1대 | 2대 | 2.6GHz 물리 4코어 2소켓 | 64GB | 4TB x 4EA |
| 50GB 이하 | 1대 | 2대 | 2.6GHz 물리 8코어 2소켓 | 128GB | 4TB x 4EA |
| 100GB 이하 | 1대 | 2대 | 2.6GHz 물리 8코어 2소켓 | 256GB | 4TB x 6EA |
| 200GB 이하 | 1대 | 2대 | 3.0GHz 물리 8코어 2소켓 | 512GB | 4TB x 10EA |
| 500GB 이하 | 검색 1대, 저장 2대 | 검색 2대, 저장 4대 | 3.0GHz 물리 8코어 2소켓 | 512GB | 4TB x 12EA |
| 1TB 이하 | 검색 1대, 저장 3대 | 검색 2대, 저장 6대 | 3.0GHz 물리 8코어 2소켓 | 512GB | 6TB x 10EA |