system-forwarder-loggers
노드에 등록된 모든 수집기와 각 수집기의 전달 대상(노드, 노드 페어, 라운드로빈 그룹) 사이의 연결 상태를 조회합니다.
명령어 속성
	항목
	설명

	명령어 유형
	드라이버 쿼리

	필요 권한
	클러스터 관리자

	라이선스 사용량
	집계 안 함

	병렬 실행
	미지원

	분산 실행
	미지원


문법
system-forwarder-loggers
옵션
옵션 없음
출력 필드
	필드
	타입
	설명

	factory
	문자열
	수집기 팩토리의 전체 이름. 네임스페이스\이름 형식

	namespace
	문자열
	수집기가 속한 네임스페이스 이름

	name
	문자열
	수집기 이름

	interval
	32비트 정수
	수집기 실행 주기 (단위: 밀리초)

	status
	문자열
	수집기의 실행 상태. running 또는 stopped

	in_forwarder_map
	불리언
	수집기가 전달 대상 목록에 연결되어 있는지 여부

	has_forwarder_pipe
	불리언
	실제로 로그를 전달하는 파이프가 연결되어 있는지 여부

	has_valid_target
	불리언
	전달 대상과의 연결이 유효한지 여부. 전달 대상별 레코드에만 포함됩니다.

	base_seq
	문자열
	이 수집기가 연결된 전달 대상 중 몇 번째인지를 순번/전체 개수 형식으로 표시 (예: 1/2). 전달 대상별 레코드에만 포함됩니다.

	base_type
	문자열
	전달 대상 유형. node(단일 노드), pair(노드 페어), roundrobin(라운드로빈 그룹). 전달 대상별 레코드에만 포함됩니다.

	base_name
	문자열
	전달 대상 이름. 전달 대상별 레코드에만 포함됩니다.


오류 코드
파싱 오류
	오류 코드
	메시지
	설명

	95020
	읽기 권한이 없습니다. 클러스터 관리자 권한이 필요합니다.
	클러스터 관리자 권한이 없는 경우


런타임 오류
해당 사항 없음
설명
system-forwarder-loggers 명령어는 노드에 등록된 모든 수집기를 조회하여, 각 수집기가 전달 대상(노드, 노드 페어, 라운드로빈 그룹)에 정상적으로 연결되어 있는지 확인합니다. 전달 대상의 연결 채널별 송신·유실 통계는 system-forwarder-channels 명령어로 별도 조회합니다.
수집기 1건당 기본 레코드 1건이 출력되며(factory, namespace, name, interval, status, in_forwarder_map, has_forwarder_pipe), 해당 수집기가 하나 이상의 전달 대상에 연결되어 있으면 연결된 전달 대상 수만큼 레코드가 추가로 출력됩니다. 추가 레코드에는 base_seq, base_type, base_name, has_valid_target 필드가 함께 포함되어 어떤 전달 대상과의 연결 상태인지 나타냅니다.
in_forwarder_map은 수집기가 전달 대상 목록에 연결되어 있는지, has_forwarder_pipe는 실제로 로그를 전달하는 파이프가 연결되어 있는지를 나타냅니다. 두 값이 모두 false이면 연결이 끊어진 상태입니다.
사용 예
전체 수집기의 전달 연결 상태 조회
system-forwarder-loggers
연결이 끊어진 수집기 조회
system-forwarder-loggers
   | search in_forwarder_map == false or has_forwarder_pipe == false
전달 대상 목록에 연결되어 있지 않거나 전달 파이프가 연결되어 있지 않은 수집기를 조회합니다.
전달 대상별 연결 상태 조회
system-forwarder-loggers
   | search isnotnull(base_name)
   | fields name, base_type, base_name, has_valid_target
전달 대상이 설정된 수집기만 대상으로, 전달 대상 유형·이름과 연결 유효성을 조회합니다.
변경 이력
system-forwarder-loggers 명령어는 소나 4.0.2609.0 버전부터 사용 가능합니다.
