SNR#3210 수집기-전달 노드 연결 상태 확인 및 조작 기능 추가
버전: [4.0.2609.0](../../4.0/releases/4.0.2609.0)
수집기와 전달 노드 사이의 연결 상태를 확인하고 끊어진 연결을 복구하거나 제거할 수 있는 기능이 추가되었습니다. 지금까지는 수집 장애가 발생하면 서버 로그와 내부 상태를 개별적으로 점검해야 원인을 파악할 수 있었습니다.
system-forwarder-loggers 명령어로 노드에 등록된 모든 수집기와 전달 대상(노드, 노드 페어, 라운드로빈 그룹) 사이의 연결 상태를 조회할 수 있습니다. 클러스터 관리자 권한이 필요합니다.
system-forwarder-loggers
조회 결과의 in_forwarder_map은 수집기가 전달 대상 목록에 연결되어 있는지, has_forwarder_pipe는 실제로 로그를 전달하는 파이프가 연결되어 있는지를 나타냅니다. 두 값이 false이면 연결이 끊어진 상태입니다.
연결이 끊어진 수집기는 로그프레소 셸에서 다음 명령어로 복구하거나 제거할 수 있습니다. <수집기 전체 이름>은 namespace\name 형식입니다.
forwarder.loggerEventQueueSize
forwarder.restoreLoggerConnection <수집기 전체 이름>
forwarder.removeLoggerConnection <수집기 전체 이름>
forwarder.restoreLoggerPipeConnection <수집기 전체 이름>
forwarder.removeLoggerPipeConnection <수집기 전체 이름>
loggerEventQueueSize: 연결 복구·제거 대기열에 남아 있는 작업 수를 확인합니다.
restoreLoggerConnection, removeLoggerConnection: 전달 대상 목록과의 연결을 복구하거나 제거합니다.
restoreLoggerPipeConnection, removeLoggerPipeConnection: 로그를 전달하는 파이프 연결을 직접 복구하거나 제거합니다.
