### linux-arp-entries

/proc/net/arp 파일에서 ARP 캐시 정보를 조회합니다.

#### 문법

linux-arp-entries

#### 설명

명령을 실행한 다음 출력되는 필드 내용은 다음 표를 참조하십시오.

출력 필드

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 필드 | 타입 | 설명 |
| type | 문자열 | 하드웨어 유형. 대부분의 경우, 이더넷(1) |
| ip | IP 주소 | 연관된 IP 주소 |
| mac | 문자열 | MAC 주소 |
| iface | 문자열 | 네트워크 인터페이스 이름 |

#### 사용 예

ARP 캐시 정보를 조회

linux-arp-entries