### linux-routes

/proc/net/route으로부터 라우팅 정보를 조회합니다.

#### 문법

linux-routes

#### 설명

명령을 실행한 다음 출력되는 필드 내용은 다음 표를 참조하십시오.

출력 필드

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 필드 | 타입 | 설명 |
| destination | IPv4 주소 | 목적 네트워크 주소 |
| mask | IPv4 주소 | 넷마스크 |
| forward | IPv4 주소 | 게이트웨이 주소 |
| flags | 문자열 | 플래그 (C: 캐시 엔트리, D: 다이나믹, G: 게이트웨이, H: 호스트, M: 변경됨, U: 활성) |
| mss | 32비트 정수 | 최대 세그먼트 크기 |
| irtt | 32비트 정수 | 초기 라운드 트립 시간 |
| iface | 문자열 | 네트워크 인터페이스 이름 |