SYSLOG 포트 관리

SYSLOG 포트 생성

**단계 1**

포트 메뉴에서 생성 버튼을 클릭합니다.



**단계 2**

SYSLOG 서버 설정을 입력하고 생성 버튼을 클릭합니다.


* 타입: SYSLOG 유형을 선택합니다. "UDP" 또는 "TCP"로 설정합니다.
* 이름: SYSLOG 서버의 이름을 입력합니다.
* 주소: SYSLOG 서버 주소를 입력합니다.
* 포트: SYSLOG 포트 번호를 입력합니다.
* OS 소켓 버퍼 크기: OS 소켓 버퍼 크기를 입력합니다. 미설정시 "OS기본값"으로 설정됩니다.
* 인코딩: 인코딩을 선택합니다. "UTF-8", "EUC-KR" 또는 "직접입력"이 가능합니다.



SYSLOG 포트 수정


**단계 1**

수정할 SYSLOG 포트 이름 옆에 있는 편집 버튼을 클릭합니다.



**단계 2**

수정 사항을 입력하고 수정 버튼을 눌러 수정 작업을 마무리합니다.



SYSLOG 포트 삭제

**단계 1**

포트 관리 메뉴에서 삭제할 SYSLOG 포트를 선택합니다.



**단계 2**

삭제 버튼을 클릭합니다.



**단계 3**

확인 창에서 삭제 버튼을 클릭해서 SYSLOG 포트 삭제를 완료합니다.

