### ENT#4391 UDP 시스로그 수신 시 버퍼 초과 패킷을 파일로 저장할 때 유실이 발생하는 문제 해결

해당 이슈는 로그프레소 4.0.2205.0 이상, 4.0.2212.0 이하 버전에서 발생합니다.

시스로그 서버에서 UDP 포트로 시스로그를 수신하다 버퍼 용량이 가득 차게 되어 초과 수신 패킷을 파일에 저장할 때, 패킷 내용의 일부가 유실되는 문제를 해결했습니다.