
### 포트 관리

로그프레소 서버에서 [시스로그 로거](https://docs.logpresso.com/ko/enterprise/4.0/ui/loggers-syslog), 또는 [SNMP 트랩 로거](https://docs.logpresso.com/ko/enterprise/4.0/ui/loggers-snmp)로 로그를 받으려면 먼저 포트를 개방해야 합니다. 로그프레소 서버는 시스로그와 SNMP 트랩의 기본 통신 포트를 기본값으로 제공합니다. 네트워크 관리 정책 상 포트의 변경이 필요한 경우, 기본값으로 주어진 포트를 수정하거나 새로 추가해서 사용하십시오.





시스로그, SNMP 트랩 모두 포트를 관리하는 방식은 동일합니다.

#### 포트 추가

시스로그 또는 SNMP 트랩 포트를 추가하는 방법은 다음과 같습니다.

**설정 > 포트 관리**에서 **+ 생성**을 누릅니다.






포트의 설정 정보를 입력하고 **생성**을 누릅니다.

* **타입**: (SYSLOG에서만 사용 가능) **UDP**(기본값), **TCP** 중에서 선택
* **이름**: 포트 식별에 사용할 이름(영어, 숫자, 밑줄(\_)만 사용 가능)
* **주소**: IP 주소. 기본값은 **0.0.0.0**이며, 기본값을 그대로 사용하면 로그프레소 서버의 모든 네트워크 인터페이스에 할당된 IPv4 주소를 로그 수신에 사용합니다.
* **포트**: 1 ~ 65545 사이의 포트 번호(SYSLOG 기본값: 514, SNMP TRAP 기본값: 162)
* **OS 소켓 버퍼 크기**: 운영체제의 소켓 버퍼 크기(단위: 바이트, 기본값: **OS 기본값**)
* **인코딩**: 메시지의 인코딩 형식. **UTF-8**(기본값), **EUC-KR**, **직접입력** 중에서 선택

#### 포트 수정

시스로그 또는 SNMP 트랩 포트를 수정하는 방법은 다음과 같습니다.


**설정 > 포트 관리**에 있는 포트 목록에서 수정할 포트 행의 왼쪽에 있는 **편집**을 누릅니다.



수정 사항을 입력하고 **수정**을 누릅니다.

#### 포트 삭제

**설정 > 포트 관리**에 있는 포트 목록에서 삭제할 포트를 선택하고 휴지통을 누릅니다.



**SYSLOG 서버 삭제** 또는 **SNMP TRAP 삭제** 창에서 삭제할 포트를 확인한 다음 **삭제**를 누릅니다.

